**OPIS PLACU ZABAW**

Minimalne wymiary urządzenia: szerokość 752 cm, długość 879 cm.

Opis techniczny urządzenia:

-zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele  
zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne powinny być wykonane z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; elementy przezroczyste powinny być wykonane z poliwęglanu grubość 2 mm; grubość ścianki elementu dla każdej grupy powinny być nie mniejsza niż 5 mm;  
- podesty, schody i platformy powinny być wykonane ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4mm;  
- słupy konstrukcyjne o średnicy 114mm, poręcze oraz barierki   
powinny być wykonane ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- obejmy służące do montażu elementów sprawnościowych,   
zabezpieczających, zabawowych oraz podestów powinny być wykonane z aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki)   
powinny być wykonane ze stali nierdzewnej;

**Elementy konstrukcyjne:**

- konstrukcja zestawu powinny być oparta na słupach o przekroju okrągłym   
posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. min.  
19, podeście kwadratowym szt. 1, podest trójkątny 1 szt, dwuelementowym podeście sześciobocznym (lub 6 podestów   
trójkątnych) szt. 2, schodach zewnętrznych 2 szt;

Wysokość podestu:

- 4 trapezowe podesty z dwóch wież otwartych na wys. 90 cm;

- 1 kwadratowy podest wieży zadaszonej na wys. 90 cm;

- 1 trójkątny podest na wys. 90 cm;

***Elementy zabawowo-dekoracyjne:***

- 1 wieża zadaszona z dachem w kształcie zwierzaka;

- 2 wieża otwarte;

- 1 trójelementowa zjeżdżalnia tubowa h=90 cm;

- 2 zjeżdżalnie proste jednotorowe h=90 cm;

- 1 zjeżdżalnia prosta dwutorowa h=90cm;

- 1 przejście tunelowe z przeźroczystym bulajem;

- 7 elementów dekoracyjnych z motywami roślinnymi i/lub   
zwierzęcymi zamontowane na szczytach słupów konstrukcyjnych;

- 4 panele zabawowo-edukacyjne: gra w kółko i krzyżyk, panel z   
trójwymiarowym obrazem głowy zwierzęcia, panel płotek 2 szt;

- 1 przejście między wieżami za pomocą mostka;

- 1 schody wejściowe imitujące kształtem zwierzę;

- 1 wąska ścianka wspinaczkowa h=90 cm;

- 1 wejście wspinaczkowa z poręczami h=90cm;

Przy montowaniu urządzeń należy uwzględnić strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń.

## Wzór i kształt oraz kolor urządzenia musi zostać zaakceptowany przez zamawiającego.