WYKAZ ZJAZDÓW

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalizacja  km | Wymiary  m | Powierzchnia  m2 | |
| Zjazdy o nawierzchni z kruszywa kamiennego | | | |
| 0+092 | (5+7):2x2 | 12 | |
| 0+163 | (5+7):2x2,5 | 15 | |
| 0+266 | (5+7):2x2 | 12 | |
| 0+335 | (5+7):2x2 | 12 | |
| 0+365 | (5+7):2x2 | 12 | |
| 0+375 | (5+7):2x2,5 | 15 | |
| 0+507 | (5+7):2x2 | 12 | |
| 0+545 | (5+7)2x2 | 12 | |
| 0+615 | (5+7):2x2 | 12 | |
| 0+754 | (5+7):2x2 | 12 | |
| 0+960 | (5+7):2x2,5 | 15 | |
| 0+965 | (5+7):2x2 | 12 | |
| 0+990 | (5+7):2x2 | 12 | |
| 1+015 | (5+7):2x2,5 | 15 | |
| 1+070 | (5+7):2x2,5 | 15 | |
| 1+072 | (5+7):2x2 | 12 | |
| 1+085 | (5+7):2x2,5 | 15 | |
| 1+086 | (5+7):2x2 | 12 | |
| 1+193 | (5+7):2x2,5 | 15 | |
| 1+194 | (5+7):2x2 | 12 | |
| Razem powierzchnia 261 m2 | | | |
| Zjazdy o nawierzchni bitumicznej | | | |
| 0+197 | 5x4+2x4 | 28 | |
| 0+222 | (5+7):2x2 | 12 | |
| 0+227 | (5+7):2x2 | 12 | |
| 0+237 | (5+7):2x3 | 18 | |
| 0+403 | (5+7):2x2,5 | 15 | |
| 0+520 | (5+7):2x2 | 12 | |
| 0+537 | (5+7):2x2 | 12 | |
| 0+630 | (5+7);2x2 | 12 | |
| 0+692 | (5+7):2x3 | 15 | |
| 0+750 | (5+7):2x3 | 15 | |
| 0+802 | (5+7):2x3,5 | 21 | |
| 0+855 | (10+12):2x2 | 22 | |
| 0+895 | (5+7):2x2 | 12 | |
| Razem powierzchnia 206 m2 | | | |
| Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej | | | |
| 0+020 | (5+7):2x2,5 | | 15 |
| 0+115 | (5+7):2x3 | | 18 |
| 0+135 | (5+7):2x3 | | 18 |
| 0+155 | (5+7):2x3 | | 18 |
| Razem powierzchnia 69 m2 | | | |
| Ogółem powierzchnia zjazdów 536 m2 | | | |

Obliczył: Janusz Brzezicki