WYKAZ ZJAZDÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalizacja  km | Wymiary  m | Powierzchnia  m2 |
| Zjazdy o nawierzchni z kruszywa kamiennego | | |
| 0+010 | (5+7):2x2,5 | 15 |
| 0+080 | (5+7):2x2 | 12 |
| 0+113 | (5+7):2x3 | 18 |
| 0+145 | (5+7):2x2,5 | 15 |
| 0+195 | (5+7):2x2,5 | 15 |
| 0+220 | (5+7):2x3 | 21 |
| 0+275 | (5+7):2x4 | 24 |
| 0+398 | (5+7):2x1,5 | 9 |
| 0+425 | (5+7):2x3 | 18 |
| 0+448 | (5+7):2x1,5 | 9 |
| 0+500 | (5+7):2x1,5 | 9 |
| 0+535 | (5+7)2x1,5 | 9 |
| 0+545 | (5+7):2x3 | 18 |
| 0+595 | (5+7):2x2,5 | 15 |
| 0+612 | (5+7):2x1,5 | 9 |
| 0+650 | (5+7):2x2,5 | 15 |
| 0+723 | (5+7):2x2,5 | 15 |
| 0+770 | (5+7):2x1,5 | 9 |
| 0+784 | (5+7):2x2 | 12 |
| 0+815 | (5+7):2x1,5 | 9 |
| 0+840 | (5+7):2x1,5 | 9 |
| 0+885 | (5+7):2x1,5 | 9 |
| 0+915 | (5+7):2x1,5 | 9 |
| 0+960 | (5+7):2x2 | 12 |
| 1+020 | 5x4+2x1,5 | 9 |
| 1+050 | (5+7):2x1,5 | 9 |
| 1+078 | (5+7):2x1,5 | 9 |
| 1+140 | (5+7):2x1,5 | 9 |
| 1+195 | (5+7):2x1,5 | 9 |
| 1+202 | (5+7):2x2,5 | 15 |
| 1+330 | (5+7):2x2 | 12 |
| 1+345 | (5+7);2x2 | 12 |
| 1+355 | (5+7):2x2 | 12 |
| 1+455 | (5+7):2x1,5 | 9 |
| 1+484 | (5+7):2x2,5 | 15 |
| 1+495 | (5+7):2x2,5 | 15 |
| 1+570 | (5+7):2x2 | 12 |
| 1+725 | (5+7):2x2 | 12 |
| 1+730 | (5+7):2x2 | 12 |
| 1+730 | (5+7):2x2 | 12 |
| 1+760 | (5+7)2x3 | 18 |
| 1+770 | (5+7):2x2 | 12 |
| 1+850 | (5+7):2x2,5 | 15 |
| 1+900 | (5+7):2x2,5 | 15 |
| 1+970 | (5+7):2x2,5 | 15 |
| 2+000 | (5+7):2x2,5 | 15 |
| 2+050 | (5+7):2x2 | 12 |
| 2+070 | (5+7):2x2 | 12 |
| 2+185 | (5+7):2x2 | 12 |
| 2+200 | (5+7):2x2 | 12 |
| 2+315 | (5+7):2 | 25 |
| 2+325 | (5+7):2x2,5 | 15 |
| Razem powierzchnia 664 m2 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zjazdy o nawierzchni bitumicznej | | |
| 0+040 | (5+7):2x2 | 12 |
| 0+094 | (5+7):2x3 | 18 |
| 0+210 | (5+7):2x2,5 | 15 |
| 0+395 | (5+7):2x3 | 18 |
| 0+565 | (5+7):2x2 | 12 |
| 0+635 | 2x7 | 14 |
| 0+665 | (5+7):2x2,5 | 15 |
| 0+735 | (5+7):2x1,5 | 9 |
| 0+743 | (5+7)2x2,5 | 15 |
| 0+895 | (5+7):2x1,5 | 9 |
| 0+930 | (5+7):2x2 | 12 |
| 0+955 | (5+7):2x2 | 12 |
| 1+017 | 5x4+2x3 | 18 |
| 1+050 | (5+7):2x1,5 | 9 |
| 1+070 | (5+7):2x2 | 12 |
| 1+125 | (5+7):2x2 | 12 |
| 1+126 | (5+7):2x2 | 12 |
| 1+155 | (5+7):2x | 12 |
| 1+392 | (5+7):2x2 | 12 |
| 1+933 | (5+7):2x2,5 | 15 |
| Razem powierzchnia 254 m2 | | |
| Ogółem powierzchnia 918 m2 | | |

Obliczył: Janusz Brzezicki