WYKAZ SKRZYŻOWAŃ I ZJAZDÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalizacja  km | Wymiary  m | Powierzchnia  m2 |
| Skrzyżowania o nawierzchni bitumicznej | | |
| Nr 070453C km 0+374 | 20x3,5+2x5 | 80 |
| Nr 070451C km 0+845 | 20x3+2x5 | 70 |
| 1+090 | 30x3+6+24 | 120 |
| Razem powierzchnia skrzyżowań 270 m2 | | |
| Zjazdy o nawierzchni bitumicznej | | |
| 0+007 | (5+7):2x3 | 18 |
| 0+040 | (5+7):2x2,5 | 15 |
| 0+051 | (6+8):2x2,5 | 18 |
| 0+077 | (5+7):2x2 | 12 |
| 0+105 | (5+7):2x2 | 12 |
| 0+127 | (5+7):2x2 | 12 |
| 0+155 | (5+7):2x2 | 12 |
| 0+180 | (5+7):2x2 | 12 |
| 0+237 | (5+7):2x3 | 18 |
| 0+270 | (9+11):2x3 | 30 |
| 0+292 | (5+7):2x1,5 | 9 |
| 0+294 | (5+7):2x3 | 18 |
| 0+315 | (5+7):2x3 | 18 |
| 0+361 | (5+9):2x3 | 21 |
| 0+375 | (7+9):2x2 | 16 |
| 0+444 | (5+7):2x3 | 18 |
| 0+475 | (5+7):2x2,5 | 15 |
| 0+520 | (5+7):2x2 | 12 |
| 0+592 | (6+8):2x2 | 14 |
| 0+684 | (9+11):2x2,5 | 25 |
| 0+687+0+693 | (12+16):2x2,5 | 35 |
| 0+733 | (5+7):2x1,5 | 9 |
| 0+745 | (5+7):2x2 | 12 |
| 0+854 | (5+7):2x2 | 12 |
| 0+865 | (5+7):2x2 | 12 |
| 0+942 | (5+7):2x2 | 12 |
| 0+993 | (5+7):2x2 | 12 |
| 1+030 | (5+9):2x3 | 21 |
| 1+032 | (5+7):2x2 | 12 |
| 1+050 | (5+9):2x4 | 28 |
| 1+090 | (5+7):2x2+(5+7):2x2,5 | 27 |
| 1+119 | (7+9):2x2 | 16 |
| 1+135 | (5+7):2x2 | 12 |
| 1+153 | (5+7):2x2 | 12 |
| 1+238 | (5+7):2x1,5 | 9 |
| 1+240 | (5+7):2x1,5 | 9 |
| 1+270 | (5+7):2x1,5 | 9 |
| 1+303 | (6+8):2x2 | 14 |
| 1+307 | (7+9):2x2 | 16 |
| Razem powierzchnia zjazdów 614 m2 | | |

Obliczył: Janusz Brzezicki